附件1

伊川县大面积停电事件分级标准

一、特别重大电网事故(一级电网事件）

有下列情形之一者，为特别重大电网事故（一级电网事件）：

造成区域性电网减供负荷30%以上者；

2. 造成电网负荷20000兆瓦以上的省（自治区）电网减供负荷30%以上者；

3. 造成电网负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的省（自治区）电网减供负荷40%以上者；

4. 造成直辖市电网减供负荷50%以上或者60％以上供电用户停电者；

5. 造成电网负荷2000兆瓦以上的省（自治区）人民政府所在地城市电网减供负荷60％以上或者70％以上供电用户停电者。

【释义】电网负荷，是指电力调度控制中心统一调度的电网在事故发生起始时刻的实际负荷。区域性电网负荷以区域性电网电力调度控制中心调度范围内的总负荷计取；省（自治区）电网和城市电网负荷指省（自治区）城市的行政区划范围内全部电网负荷，包括公司系统各单位和其他发、供电企业等管辖电网的所有负荷。

电网减供负荷，是指电力调度控制中心统一调度的电网在事故发生期间的实际负荷最大减少量。实际负荷最大减少量，是指电网负荷侧实际减少的最大负荷量，主要指电网接线破坏而直接损失的负荷，包括继电保护和电网安全自动装置动作切除的负荷，事故处理过程中切除（或限制）的负荷，相关人员误动、误碰、误操作损失的负荷等。因用户侧低压释放装置动作等用户自身原因脱离电网对应的实际负荷减少量不计入电网减供负荷。电网负荷和电网减供负荷统计口径相同。

供电用户，是指依法与供电企业建立供用电关系的电能消费者。在统计供电用户数量时，将一个收费计量单位定义为一个用户。城市供电用户总数是指城市行政区划内的一个城市电网所有供电用户，包括公司系统各单位和社会其他单位供电的所有用户。城市供电用户停电数和城市供电用户总数统计口径相同。

二、重大电网事故（二级电网事件）

有下列情形之一者，为重大电网事故（二级电网事件）：

1. 造成区域性电网减供负荷10%以上30％以下者；

2. 造成电网负荷20000兆瓦以上的省（自治区）电网减供负荷13%以上30％以下者；

3. 造成电网负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的省（自治区）电网减供负荷16%以上40％以下者；

4. 造成电网负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的省（自治区）电网减供负荷50％以上者；

5. 造成直辖市电网减供负荷20%以上50%以下或者30%以上60%以下的供电用户停电者；

6. 造成电网负荷2000 兆瓦以上的省（自治区）人民政府所在地城市电网减供负荷40％以上60%以下或者50％以上70%以下供电用户停电者；

7. 造成电网负荷2000兆瓦以下的省（自治区）人民政府所在地城市电网减供负荷40％以上或者50%以上供电用户停电者；

8. 造成电网负荷600 兆瓦以上的其他设区的市电网减供负荷60％以上、或者70％以上供电用户停电者。

三、较大电网事故（三级电网事件）

有下列情形之一者，为较大电网事故（三级电网事件）：

1. 造成区域性电网减供负荷7%以上10%以下者；

2. 造成电网负荷20000兆瓦以上的省（自治区）电网减供负荷10%以上13％以下者；

3. 造成电网负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的省（自治区）电网减供负荷12%以上16％以下者；

4. 造成电网负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的省（自治区）电网减供负荷20%以上50％以下者；

5. 造成电网负荷1000兆瓦以下的省（自治区）电网减供负荷40%以上者；

6. 造成直辖市电网减供负荷达到10%以上20%以下或者15%以上30%以下供电用户停电者；

7. 造成省（自治区）人民政府所在地城市电网减供负荷20％以上40％以下、或者30％以上50%以下供电用户停电者；

8. 造成电网负荷600兆瓦以上的其他设区的市电网减供负荷40％以上、60%以下或者50％以上70%以下供电用户停电者；

9. 造成电网负荷600兆瓦以下的其他设区的市电网减供负荷40％以上或者50％以上供电用户停电者；

10. 造成电网负荷150兆瓦以上的县级市电网减供负荷 60％以上或者70％以上供电用户停电者；

11. 发电厂或者220千伏以上变电站因安全故障造成全厂（站）对外停电，导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值20%并且持续时间30分钟以上或者导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值10%并且持续时间1小时以上者；

【释义】全厂（场）对外停电，是指发电厂（风电场） 对外有功负荷降到零[虽电网经发电厂（风电场）母线转送的负荷没有停止，仍视为全厂（场）对外停电]，下同。

变电站（含开关站、换流站、变频站）全停，是指该变电站各级电压母线转供负荷（不包括站用电）均降到零，下同。

周边电压监视控制点，是指故障点周边由电力调度控制中心按照管辖范围统一设定同一电压等级的任一电压监视和控制点，下同。

调度机构规定的电压曲线，是指由电力 调度控制中心根据电网运行控制要求下达的电压监控点的电压合格范围，下同。

12．发电机组因安全故障停止运行超过行业标准规定的大修时间两周，并导致电网减供负荷者。

【释义】发电机组因安全故障停止运行，是指并网运行的发电机组（包括各种类型的电站锅炉、汽轮机、燃气轮机、水轮机、发电机和主变压器等主要发电设备），在未经电力调度控制中心允许的情况下，因安全故障需要停止运行的状态。

本规程中大修时间以DL／T838－2003《发电企业设备检修导则》中所称的A级检修时限的最高限计取。

四、一般电网事故（四级电网事件）

有下列情形之一者，为一般电网事故（四级电网事件）：

1. 造成区域性电网减供负荷4%以上7%以下者；

2. 造成电网负荷20000兆瓦以上的省（自治区）电网减供负荷5%以上10％以下者；

3. 造成电网负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的省（自治区）电网减供负荷6%以上12％以下者；

4. 造成电网负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的省（自治区）电网减供负荷10%以上20％以下者；

5. 造成电网负荷1000兆瓦以下的省（自治区）电网减供负荷25%以上40％以下者；

6. 造成直辖市电网减供负荷5%以上10%以下或者10%以上15%以下供电用户停电者；

7. 造成省（自治区）人民政府所在地城市电网减供负荷10%以上20%以下或者15%以上30%以下供电用户停电者；

8. 造成其他设区的市电网减供负荷20%以上40%以下或者 30%以上50%以下供电用户停电者；

9. 造成电网负荷150兆瓦以上的县级市电网减供负荷40%以上60%以下或者50%以上70%以下供电用户停电者；

10. 造成电网负荷150兆瓦以下的县级市电网减供负荷40%以上或者50%以上供电用户停电者；

11. 发电厂或者220千伏以上变电站因安全故障造成全厂（站）对外停电，导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值5%以上10%以下并且持续时间2小时以上者；

12. 发电机组因安全故障停止运行超过行业标准规定的小修时间两周，并导致电网减供负荷者。

【释义】本规程中小修时间以DL／T838－2003《发电企业设备检修导则》中所称的C级检修时限的最高限计取。